AVTOMOBİL

Fəaliyyət üzrə tövsiyə
• Fənərləri söndürün.
• Lampanın zədələnməsinə yol verməyin və lampanın orijinal hissələrindən istifadə edin
• Həddən artıq güc tətbiq etməyin.
• Lampanın tam bərkidildiyini yoxlayın (yüksək temperaturun meydana gəlməsi ilə keyfiyyət problemi ilə əlaqədardır).
• Fənərlərin keçiricisi YANILI/SÖNÜLÜ mövqeyinə gətirildikdə qığılcımlar meydana gələ bilər.

2. Fənərin quraşdırılması (1) Lampanı quraşdırdıqdan sonra, onu yayla bərkidin. (2) Lampanın qapağını bərkidin. (3) Birləşdiricini birləşdirdikdən sonra fənəri bərkidin. |
Dönmə işığının dəyişdirilməsi 1. Dönmə işığını sökün. (1) Batareyanın (-) terminalını sökün. Remove the battery (-) terminal. (2) Üç arxa kombinasiyalı lampaların bərkidici vintini boşaldın, konnektoru sökün və lampa konstruksiyasını sökün. | Şəkil 04-7: Arxa kombinasiyalı lampanın sökülməsi
(3) Arxa kombinasiyalı lampa konstruksiyasını sökün və lampanı dəyişdirin | Şəkil 04-8: Arxa Kombinasiyalı Lampanın dəyişdirilməsi
(4) Lampanın qapağını kuzovdan sökdükdən sonra, 2 bərkidici muftanı, 2 qapaq muftasını boşaldın, konnektoru, sonra isə lampa konstruksiyasını sökün. | Şəkil 04-9: Lampa konstruksiyasının sökülməsi