AVTOMOBİL

ELEKTRİKLİ PƏNCƏRƏQALDIRANIN MOTORU YOXLANIŞ: QABAQ PƏNCƏRƏNİN ELEKTRİKLİ PƏNCƏRƏQALDIRANININ MOTORU 1. (-) mənfi batareya terminalını sökün. 2. Qabaq qapının daxili örtüyünü sökün (Kuzov qrupu – qabaq qapı bölməsinə istinad edin. 3. Konnektoru (2P) motordan ayırın. | Şəkil 09-65: Qabaq elektrikli pəncərəqaldıranın motorunun konnektoru
4. Motorun terminallarını birbaşa batareyanın gərginliyinə (12V) birləşdirin və motorun problemsiz işlədiyini yoxlayın. Sonra qütblərin yerinə dəyişin və motorun əks istiqamətdə problemsiz işlədiyindən əmin olun. Motorun fəaliyyətində anormallıq varsa, motoru dəyişdirin. | Şəkil 09-66: Elektrikli pəncərəqaldıranın motorunun konnektorunun yoxlanması
ARXA PƏNCƏRƏNİN ELEKTRİKLİ PƏNCƏRƏQALDIRANININ MOTORU 1. (-) mənfi batareya terminalını sökün. 2. Arxa qapının daxili örtüyünü sökün (Kuzov qrupu – arxa qapı bölməsinə istinad edin). 3. Konnektoru (2P) motordan ayırın. | Şəkil 09-67: Arxa elektrikli pəncərəqaldıranın motorunun konnektoru
4. Motorun terminallarını birbaşa batareyanın gərginliyinə (12V) birləşdirin və motorun problemsiz işlədiyini yoxlayın. Sonra qütblərin yerinə dəyişin və motorun əks istiqamətdə problemsiz işlədiyindən əmin olun. Motorun fəaliyyətində anormallıq varsa, motoru dəyişdirin | Şəkil 09-68: Arxa elektrikli pəncərəqaldıranın motorunun konnektorunun yoxlanması