Şassi

Ehtiyat tədbiri

- Ehtiyatlı olun ki, hər iki qoruyucu manjet zədələnməsin.
- Topun diyircəkli yastığından və kürəvi birləşmənin kontaktında heç bir kənar materialın olma dığın dan əmin olun.

4. Yığma kürəvi birləşməni çarx topuna birləşdirin və boltu bərkidin (A). Yığma kürəvi birləşmənin dartma momenti: 10-12 kgf.m
5. | Qabarıq tərəfi kənara istiqamətlənən şaybanı yığın (B) və aparan valın kontrqaykasını (A) və şplinti (C) birləşdirin. Taclı qaykanın dartma momenti: 20-28 kgf.m

(2) Texniki xidmət təlimatlarına istinad edin və aşağıda göstərilən fərdi detalları yoxlayın.
- Təkər topunun diyircəkli yastığının vəziyyətini yoxlayın.
Şəkil 06-8: Təkər topunun diyircəkli yastığının vəziyyətinin yoxlanılması

Yoxlama siyahısı | Təftiş sahəsinin statusu | Təsdiq
Təkər topunun diyircəkli yastığının fırlanma səs-küyü |  |
Təkər topunun diyircəkli yastığının məsafəsi |  |

- Təkər topunun diyircəkli yastıqlarının ox məsafəsini və fırlanma momentini (ilkin yükləmə) yoxlayın.
Şəkil 06-9: Təkər topunun diyircəkli yastığının yoxlanılması