AVTOMOBİL

7. Keçid kabelləri quraşdırın (A). | Şəkil 05-31: Keçid kabelləri quraşdırın (A)
8. Avtomobilin sürət sensorunu (A) və CKP sensorunun (C) ötürmə konnektorunu (B) birləşdirin. | Şəkil 05-32: Avtomobilin sürət sensorunu (A) birləşdirin Şəkil 05-33: CKP sensorunun (C) ötürmə konnektorunu (B) birləşdirin Şəkil 05-34: CKP sensorunu (C) birləşdirin
9. Səsboğanı (A) və asqını quraşdırın. Sıxıcı tork: 40-60Nm (4-6kgf.m, 28.9-43.4lb-ft) | Şəkil 05-35: Səsboğanı (A) və asqını quraşdırın