Nəqliyyat vasitəsinin boyanması

3. Yağsızlaşdırılmış bamperin səthini P600 abraziv kağızı ilə pardaqlayın. Bamperin modelinin müəyyənləşdirilməsi mürəkkəb olduğu üçün künclər, kənarlar kimi maili və dar yerləri incəliklə cilalamaq və bütün hissələr süngər cilalama kağızı ilə cilalamaq zəruridir. | Şəkil 02-7: Abraziv kağızla (sol) və süngər abraziv kağızla (sağ) cilalama
4. | Eyni tərəfdə aralıq yastıqçanı ikili hərəkətli cilalama dəzgahına qoşun və onu P600 cilalama yastıqçasını qoşaraq cilalayın.
| Şəkil 02-8: Pardaqlama dəzgahı ilə cilalama
5. | Abraziv toz və ovuntunu tamamilə üfürmək və tam tamizləmək üçün toz üfürücü hava tapançası ilə sıxılmış hava üfürün. Plastik materiallar ətrafdakı toz və ya yad cisimləri özünə çəkmə xassəsinə malik olduğu üçün, onları cilalayərkən abraziya kimi sürtünmə tətbiq olunduqda, statik elektrikin meydana gəlməməsi üçün plastik səthləri diqqətlə yağsızlaşdırmaq tələb olunur.
| Şəkil 02-9: Yağsızlaşdırma
6. | PP astarını onun istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuş filter kağızı ilə təchiz olunmuş püskürtmə tapançasının boya konteynerinə əlavə edin.
| Şəkil 02-10: PP astarının filtrasiyası