AVTOMOBİL

Tormozlama sisteminin yoxlanışı
1. Tormoz pedalındakı ara boşluğunu yoxlayın.

(1) | Əgər tormoz pedalının sürəti artarsa tormoz sistemində hava axınının mövcud olmasına dair qərar verilir.
(2) | Pedal təzyiq altında olduqda və pedal qaldırıldığı zaman yaranan vəziyyəti yoxlamaq üçün tormoz pedalına bir neçə dəfə basın.

2. Tormoz ehtiyat çənində yağ səviyyəsinin lazımi həddə olduğunu yoxlayın.

(1) | Tormozda sızma mövcud olmadığı halında, bütöv tormoz üstlüyünün və ya arxa tormoz lentinin sürtülməsi dolayı yolla təsdiq edilə bilər.
(2) | Əgər rul çənində yağ axını aşağı həddədirsə, lakin tormoz lentində sürtünmə mövcud deyilsə, tormoz sızmasından şübhələnin.

3. Busterdə sızma halının olub olmadığına nəzarət edin.

(1) | Vakuum tipli olması halında, vakuum xortumunun birləşdirilməsi vəziyyətini yoxlayın.
(2) | Vakuum nasos tipli olması halında, vakuum xortumunda zədələnməni və generatordan sonra ayrılmanı yoxlayın.
(3) | Pnevmo qüvvətləndiricinin sıxılması halında, tormoz pedalı hələ də sıxılı vəziyyətdə olarkən, hava təzyiqi düşməyə davam edərsə sıxılmış hava sızmasının olub olmadığını yoxlayın.

Şəkil VI, 02-15:Tormoz sızması üzrə yoxlanış sahəsi
4. A.B.S (tormozlama sistemində tormozlanmış təkər)elektron cihaz diaqnostikası ilə yoxlanılır.

(1) | Alət paneli üzərindəki A.B.S xəbərdarlıq işıq siqnallarını yoxlayın.
(2) | Hər bir təkər hissəsi üzrə A.B.S verici məftillər sisteminin quraşdırılma vəziyyətini yoxlayın.

5. Tormozlama sisteminin yoxlanış nəticələrinə görə uyğunluğu müəyyənləşdirin.
Tətbiq tipi

- Dəyişdirmə dəstəyinin vəziyyətini yoxladığınız zaman diqqətli olun, çünki avtomobil nasaz işləmə səbəbi ilə sıradan çıxa bilər.
- İlişmə muftasının işçi silindri üzrə rezin silfonları sızmış yağla doldurula bilər, odur ki, yoxlama ərzində gözlərinizə və dərinizə sıçramaması üçün diqqətli olun.