AVTOMOBİL

16. | Arxa diyircəkli yastığın dayandırıcı boltlarını şayba ilə kipləşdirin. Dartma momenti: 20-27 N， m (200-270 kq sm, 14-15 Ib ft)
| Şəkil 03-16: LM AC11OP
17. | SST-dən (09432-3E700) istifadə etməklə, yağ kipkəcini keçid detalı korpusunun üzərinə quraşdırın. QEYD: Yağ kipkəcinə sürtgü yağı vurun.
| Şəkil 03-17: LMAC110Q
18. | Polad kürəcikləri, dilçək yaylarını və fiksatorun dilçək plitəsini quraşdırın. Dartma momenti: 10-12 N m (100-120 kq sm, 7-9 Ib ft)
| Şəkil 03-18: LM AC 110R
19. | Dəyişdirməyə nəzarət plankalarının sonunda nəzarət çıxıntılarını quraşdırın.
| Şəkil 03-19: LMAC110S
20. | Yeni silindrşəkilli ştiftləri nəzarət çıxıntılarına və dəyişdirmə plankalarına daxil edin.
| Şəkil 03-20: LMAC110T