Şassi

6. Kardan ötürməsinin təmiri
İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə:

1. | Avtomobilin kardan ötürməsinin strukturunu/adını/avtomobilin kardan ötürməsinin yığılması və sökülməsi vasitəsilə onun iş prinsiplərini izah edəcək;
2. | Kardan ötürməsinin nasazlığını bacarıqla təmir etmək iqtidarına olacaqdır.

Təcrübə avadanlıqları və materialları:

Təcrübə avadanlıqları və alətləri | material | və.s
• Ümumi alətlər dəsti • Diferensial • Məngənə • Təkərli kürsü • Oxlu göstərici • Sıxac • Diyircəkli yastıq çıxarıcısı | • Dişli çarx yağı • Konusvari diyircəkli yastıqlar • Kipkəc • Araqat • Lif süpürgə |

2. Diferensial qurğunun ayrıca yoxlanılması:
(1) Texniki xidmət təlimatlarına istinad edərək nəqliyyat vasitəsinin diferensial qurğusunu çıxarın və sonra fərdi detalları yoxlayın.
- Texniki xidmət təlimatlarına istinad edərək sökülmüş bir qurğuda yarımoxun dişli çarxının araboşluğunu yoxlayın.
Şəkil 06-1: Yarımoxun dişli çarxının araboşluğu

Təftiş sahəsi | Tənzimlənən qiymət | Ölçülər | Qiymətləndirmə | Təsdiq
Yarımoxun dişli çarxının araboşluğu |  |  |  |

- Texniki xidmət təlimatlarına istinad edin və sökülmüş bir qurğuda nazim çarxın tacının araboşluğunu yoxlayın.