Şassi

2. Alışma açarını işə salın və Hi-Scan Pro proqramını yandırın. 3. Nəqliyyat vasitəsinin adını seçin. 4. “‘AUTOMATIC TRANSAXLE” (AVTOMATİK ÖTÜRMƏLƏR QUTUSU) seçin. 5. ‘RESETTING AUTO T/A VALUES’ (AVTOMOBİLİN T/A DƏYƏRLƏRİNİN SIFIRLANMASI) seçin və proseduru yerinə yetirin. | Şəkil 04-49: `AVTO T/A GÖSTƏRİCİLƏRİNİN SIFIRLANMASI` seçin
6. F1 basmaqla proseduru yerinə yetirin (REST). | Şəkil 04-50: F1 basmaqla proseduru yerinə yetirin
NİZAMLAMA 1. Ötürmələrə nəzarət kabelini quraşdırın və aşağıdakı kimi nizamlayın. 2. Ötürmələri dəyişmə dəstəyini və ötürmələr aralığının açarını “N” mövqeyinə gətirin və nəzarət kabelini birləşdirin. 3. Nəzarət kabelini ötürmələr mexanizminin quraşdırma çərçivəsinə birləşdirərkən sıxacı elə bərkidin ki, nəzarət kabelinə birləşsin. 4. Qaykanı nizamlamaqla nəzarət kabelinin boşluqlarını aradan qaldırın və dəstəyin rahatlıqla hərəkət edib-etməyini yoxlayın. 5. Nəzarət kabelinin (A) müvafiq şəkildə nizamlandığını yoxlayın. | ŞəkilCH04-51: Nəzarət kabelinin (A) müvafiq şəkildə nizamlandığını yoxlayın