AVTOMOBIL

MÜHƏRRİK BLOKUNUN ÇIXARILMASI

Təcrübə mərhələləri: 1. Nəqliyyat vasitəsindən mühərriki və aparıcı körpü ilə dəst halında olan ötürmə qutusunu çıxarın. 2. Boltları boşaldaraq, transmissiyanı mühərrikdən və aparıcı körpü ilə dəst halında olan ötürmə qutusundan çıxarın. | 3. Nazim çarx boltlarını çıxarın, daha sonra nazim çarxı dirsəkli valın flansından ayırın. 4. Qazpaylama mexanizminin qayış montaj dəstini çıxarın. 5. Qəbul və xaricetmə manifoldlarını çıxarın. 6. Silindr başlıq dəstini çıxarın. 7. Yanacaq alışdırma nasosunu çıxarın.

BİLDİRİŞ:
Yanacaq alışdırma nasosuna zərbə endirməməkdən ötrü ehtiyatlı olun, çünki bu, yanacaq alışdırma nasosunun nasazlığına səbəb ola bilər. Alışdırma nasos ulduzcuq çıxarıcını və ya başqa bir müvafiq alət istifadə etməklə, ulduzcuğu alışdırma nasosundan çıxarın.

8. Kompressor dirsəyini çıxarın (A). | Şəkil 01-9: Kompressor dirsəyi
9. Sol balansın val qapağını çıxarın (A). | Şəkil 01-10: Sol balansın val qapağı
10. Silindr blokuna sol tərəfdən bir mil (A) daxil edin və sol balans val ulduzcuğunu çıxarın. | Şəkil 01-11: Silindr blokunda mil