AVTOMOBİL

rabitəsinin olub-olmadığını yoxlayın. Bu zaman skannerdə diaqnostika seçimi olaraq BCM-i seçin və məlumatları yoxlayın.
KWP 2000 konnektorunun təmiri, dəyişdirilməsi və yoxlanışı
1. Qapalı şəraitdə konnektorun müstəqil diaqnostikasının ölçüsü
Bu konnektor nəqliyyat vasitəsi ilə ən yaxın kommunikasiya nöqtəsi olduğu üçün, ölçülərə buradan başlayın. Nəqliyyat vasitəsinin içində olan rabitə xəttindən istifadə etməklə qüsurlu modulu və rabitə naqillərini yoxlayın.
2. KWP 2000 konnektorunun söküb çıxarılması
(1) Akkumulyatoru ayırmazdan əvvəl güc açarını söndürün.
Şəkil 11-8: KPW 2000 diaqnostika konnektoru
(2) Qüsurlu kontakt terminalını (kontakt) blokdan sökün, güc aləti (bərkitmə, əvəz etmə) ilə təmir etdikdən sonra təkrar birləşdirin.
Şəkil 11-9: Konnektordakı terminalı təsdiq edin
(3) Rabitə dövrəsi konnektorunun terminal dövrəsini təmir etdikdən sonra, nasazlıqların yoxlanması testini həyata keçirin.