AVTOMOBİL

(5) Hidravlik ölçmə
- Texniki xidmət təlimatlarına uyğun olaraq, verilmiş avtomatik ötürülmə qutusunun hər bir işçi detalının hidravlik təzyiqini yoxlayın və qeydə alın.
Şəkil 04-19: Təzyiq ölçmə vəziyyəti (ötürülmə qutusunun növü: A4AF3)

Yoxlama siyahısı | Tənzimlənmiş qiymət | Ölçülər | Qiymətləndirmə | Təsdiq
Torque-Ken yağının vurulma təzyiqi |  |  |  |
Dempferli ilişmə muftasının təzyiqi |  |  |  |
Təzyiqin azalması |  |  |  |
( ) İlişmə muftasının təzyiqi |  |  |  |
( ) İlişmə muftasının təzyiqi |  |  |  |
( ) İlişmə muftasının təzyiqi |  |  |  |
( ) Əyləc təzyiqi |  |  |  |
( ) Əyləc təzyiqi |  |  |  |

AVTOMATİK ÖTÜRMƏ SİSTEMİ

QURAŞDIRMA 1. Ötürmələr qurğusunu mühərrik qurğusuna yerləşdirdikdən sonra ötürmələr mexanizminin aşağı quraşdırma boltlarını (A-3ea,B-2ea) bərkidin. Burucu moment: 43-55Nm (4.3-5.5kgf.m, 31.1-39.8lb-ft) | Şəkil 04-20: Ötürmələr mexanizminin aşağı quraşdırma boltlarını bərkidin