Nəqliyyat vasitəsinin boyanması

Mənbə: Yoo Chang-bae (2014).
Şəkil 05-26: Avtomobilin metal əsaslı astarının (furqonlar) çəkilməsindən
sonra şəffaf boyanın çəkilməsi
Mənbə: Yoo Chang-bae (2014).
Şəkil 05-27: Arxa qapının suda həll olan bərk əsasının çəkilməsindən sonra şəffaf örtük boyasının çəkilməsi

Mənbə: Yoo Chang-bae (2014). Şəkil 05-28: Boyamaq üçün lövhənin sökülməsi | Mənbə: Yoo Chang-bae (2014). Şəkil 05-29: Ön və arxa qapılara suda həll olan metal əsaslı örtük çəkildikdən sonra şəffaf örtük boyasının çəkilməsi

3. Quruma əməliyyatı
1. Quruma müddətini müəyyən edin
(1) Boyama işi başa çatdıqda quruma üçün müəyyən qədər vaxt verilir.
(2) Ümumilikdə quruma müddəti təqribən 10-15 dəqiqədir.
2. Quruma əməliyyatı

(1) | Məcburi quruma 30 dəqiqə ərzində 60°C və 20 dəqiqə ərzində 80 °C temperatur tətbiq etdikdən sonra yerinə yetirilir.
(2) | Boyanın növündən asılı olaraq, boya istehsalçısı tərəfindən tövsiyə olunan temperatur üzrə istismar təlimatlarına riayət etmək məqsədə uyğundur.