Elektrik

2. Soyutma dövrəsində rezin borulardan və ya boru kəmərlərindən və s. qaz sızması meydana gəldikdə;
3. Kompressordan qaz və ya yağ sızması meydana gəldikdə;
4. Soyutma dövrəsindən qəflətən soyuducu agent buraxıldıqda;
5. Soyutma dövrəsində yağla əlaqədar hər hansı problem meydana gəldikdə.
YOXLAMA PROSEDURU
İstifadə olunmuş qurğuya daxil edildikdə, kompressorun yağı aşağıda göstərilən ardıcıllıqla yoxlanılmalıdır.
1. Yağın qaytarılması əməliyyatını yerinə yetirin. “Yağın qaytarılması əməliyyatı” bölməsinə istinad edin.
2. Kompressoru nəqliyyat vasitəsindən kənarlaşdırın.
3. Yağı qurğunun birləşmə portlarından boşaldın.
Şəkil 08-33: Yağın kompressordan axıdılması
4. Xaric edilmiş yağı ölçmə silindri ilə ölçün.
5. Yağı çirklənmə dərəcəsini yoxlayın. “Yağın Tənzimlənməsi” bölməsinə istinad edin.
6. Boşaltma portu vasitəsilə yağı doldurun.
DOLDURMA MİQDARI AŞAĞIDAKI KİMİDİR:

Toplanmış miqdar | Doldurulan miqdar
70cc-dən (2.5 lamp fl oz) artıq | Toplanmış miqdar qədərdir
70cc-dən (2.5 lamp fl oz) aşağı | 70cc (2.5 Imp fl oz)