AVTOMOBİL

4. Cədvələ uyğun şəkildə açarı qapıya daxil etməklə, açarın hər vəziyyətində terminallar arasındakı kəsilməzliyi yoxlayın. | Şəkil 09-60: Mərkəzi kilid terminalı
ARXA QAPI KİLİDİNİN AÇARI 1. Arxa qapının daxili örtüyünü sökün (Kuzov qrupuna – arxa qapı bölməsinə istinad edin). 2. Arxa qapı modulunu sökün (Kuzov qrupuna – qabaq arxa bölməsinə istinad edin). 3. Konnektorları icra mexanizmindən ayırın | Şəkil 09-61: İcra mexanizmi üçün konnektorlar
4. Cədvələ uyğun olaraq, açarın hər vəziyyətində terminallar arasındakı kəsilməzliyi yoxlayın. | Şəkil 09-62: Mərkəzi kilid terminalı
YÜK BÖLMƏSİNİN QAPISININ AÇMA ÇEVİRİCİSİ
1. | Yük bölməsinin daxili örtüyünü sökün (Kuzov qrupuna - arxa yük qapısı bölməsinə istinad edin).
2. 3P konnektoru İcra mexanizmindən ayırın. | Şəkil 09-63: Yük bölməsinin qapısının açma açarı