AVTOMOBİL

4. DÖVRƏNİN GƏRGİNLİK SƏVİYYƏSİ- Nİ YOXLAYIN. (a) Gərginliyin yoxlama nöqtəsində olduğu şərtləri müəyyən edin. Məsələn: A- Alışdırma keçiricisi yanılıdır B- Alışdırma keçiricisi və 1-ci keçirici yanılıdır C - Alışdırma keçiricisi, 1-ci keçirici və rele yanılıdır (2-ci keçirici sönülüdür)
(b) | Voltmetrdən istifadə edərək, (-) başlığı müvafiq torpaqlama nöqtəsinə və ya batareyanın mənfi (-) terminalına və müsbət (+) başlığı birləşdiriciyə və ya komponent terminalına birləşdirin. Bu yoxlama voltmetr əvəzinə sınaq lampası ilə yerinə yetirilə bilər.
| Şəkil 09-8: Dövrə gərginliyinin yoxlanması
5. PƏNCƏRƏSİLƏNİN MOTORUNUN YOXLANMASI. (a) Aşağı sürətdə hərəkət Batareyanın müsbət (+) başlığını 3 nömrəli terminala və mənfi (-) başlığı 1 nömrəli terminala birləşdirin, motorun aşağı sürətdə işlədiyini yoxlayın. Motorun hərəkəti müvafiq qaydada deyilsə, motoru əvəz dəyişin. (b) Yüksək sürətdə hərəkət Batareyanın müsbət (+) başlığını 2 nömrəli terminala və mənfi (-) başlığı 1 nömrəli terminala birləşdirin, motorun aşağı sürətdə işlədiyini yoxlayın. Motorun hərəkəti müvafiq qaydada deyilsə, motoru əvəz dəyişin. (c) Durma vəziyyətində hərəkət və dayanma
1. | Mühərriki aşağı sürətdə hərəkətə gətirin və müsbət (+) başlığı 3 nömrəli terminaldan ayıraraq, durma vəziyyətindən başqa vəziyyətdə hərəkəti dayandırın.
| Şəkil 09-9: Aşağı sürətdə hərəkət Şəkil 09-10: Yüksək sürətdə hərəkət Şəkil 09-11: Durma vəziyyətində hərəkət və dayanma