AVTOMOBİL

3. Əl ilə idarə edilən ötürülmə qutusunun
təmiri (FF Növü)
İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə:

1. | FR tipli əl ilə idarə edilən ötürülmə qutusu sisteminin strukturunu/adını/FR tipli əl ilə idarə olunan ötürülmə qutusunun təmiri vasitəsilə sistemin iş prinsiplərini izah edəcək ;
2. | FR tipli əl ilə idarə olunan ötürülmə qutusunun təmiri vasitəsilə FR tipli əl ilə idarə olunan ötürülmə qutusu sistemini bacarıqla yoxlamaq və təmir etmək iqtidarında olacaq.

Təcrübə materialları:
1. Dişli çarx yağı
2. Pambıq əlcək
3. Silgi kağızı
Avadanlıq və alətlər:
1. Qayçışəkilli qaldırıcı
2. Ötürülmə qutusunun domkratı
3. Yağ boşaltma dəliyi
4. 227 PCS mexaniki alətlər dəsti 7 siyirməli alətlər arabacığı ilə
5. Portativ alətlər yeşiyi
6. Dirsəkli qayka açarları dəsti
7. Portativ alətlər yeşiyi
8. Qatlanan (açılan) burğulu alətlər qayka açarları dəsti
9. Ştangenpərgarlar
10. Hündürlük ölçən
11. Qalınlıq ölçən
12. Dəqiqlik lövhəsi

TƏKRAR YIĞMA- LMAC1100
1. | Keçid detalda əsas valın ikiqat diyircəkli yastıq oturacağının dibi və keçid detalının bərkidici səthi arasındakı dərinliyi (A) ölçün.
2. Əsas valın ikiqat diyircəkli yastığının qalınlığını ölçün (B). Ölçü nəticəsi: A-B Ox araboşluğu: 0-0.1 mm (0-0.0039 in) Ox araboşluğunu nəzərə alaraq ölçü nəticəsinə bərabər olan araqatı seçin. | Şəkil 03-1: LMAC110A Şəkil 03-2: LMAC110B