Şassi

2. Yağın səviyyəsi yağ doldurma tıxacının dəliyinin aşağı hissəsində olmalıdır. 3. Yağ doldurma tıxacını göstərilən burucu momentə qədər kipləşdirin. Dartma momenti: 30-35 Nm (300-350 kq sm, 22-25 lb-ft) YAĞIN DƏYİŞDİRİLMƏSİ: 1. Ötürülmə qutusunun axıtma tıxacını çıxarın. 2. Yağı axıdın. 3. Axıtma tıxacını göstərilən burucu momentə qədər kipləşdirin Dartma momenti: 35-45 Nm (350-450 kq sm, 25-33 lb-ft) | Şəkil 03-38: H6MT005B
4. Yağ doldurma tıxacını çıxarın və səviyyə yağ doldurma tıxacı dəliyinin aşağı səviyyəsinə çatana qədər göstərilən yağ ilə doldurun. Göstərilmiş ötürülmə qutusu yağı: PI GL-4 və ya daha yüksək standarta cavab verən SAE 75W-90 markalı hipoid yağı KM 135 : 2.0 lit. (2.1 U.S.qts., 1.8 Imp.qts.) M5ZR1 : 2.4 lit. (2.5 U.S.qts., 2.16 Imp.qts.) | Şəkil 03-39: H6MT005C
5. Yağ doldurma tıxacını göstərilən burucu momentə qədər kipləşdirin. Dartma momenti: 30-35 Nm (300-350 kq sm, 22-25 lb-ft) | Şəkil 03-40: H6MT005B