AVTOMOBİL

klapanı xarab olduqda, işə salma karteri ayrılır, bu halda mühərrik vasitəsilə işə düşmə mümkün deyil və mühərrik HEV motoru ilə hərəkət edir. Mühərrik dayanma vəziyyətindədirsə, o yenidən işə düşür və HNB vasitəsilə yüksək gərginlikli batareyanı doldurur.
3. HNB mübadiləsi
1. Sökmə
(1) Yüksək gərginlikli dövrəni söndürün və aparıcı qayışı sökün.
(2) Boşaltma tıxacını fırladıb çıxarın və inverterin soyuducu mayesini boşaldın.
(3) Soyuducu maye qabını (A) hibrid işə salma generatorundan (HİSG) sökün.
(4) Hibrid işə salma generatorunun (HİSG) yüksək gərginlikli enerji kabeli konnektorunu
(A) sökün.
Şəkil 13-3: HİSG-nin soyutma şlanqının çıxarılması və yüksək gərginlikli enerji kabeli konnektorunun ayrılması
(5) Hibrid işə salma generatorunun (HİSG) sensor birləşdiricisini (A) sökün.
(6) İşə salma kollektorunu və sonra aparıcı qayışı sökün.
(7) Hibrid işə salma generatoru (HİSG) qurğusunu (A) sökün.
Şəkil 13-4: HİSG sensor birləşdiricisinin sökülməsi və HİSG qurğusunun sökülməsi
4. Quraşdırma
Quraşdırma əks sıra ilə aparılır və yüksək gərginlikli hissələrinin soyuducu mayesinin nəql qaydasına riayət edilməlidir.