AVTOMOBİL

13. Domkratı yavaş-yavaş salaraq, ötürmə qutusunu çıxarın. DİQQƏT! Ötürmə qutusunun transaks dəstini çıxararkən ətrafdakı hissələrə və ya kuzov komponentlərinə zərər vurmamaq üçün diqqətli olun. Quraşdırma 1.Ötürücü domkratından istifadə edərək ötürücünü (A) quraşdırın. DİQQƏT! Ötürmə qutusunun transaks dəstini çıxararkən ətrafdakı hissələrə və ya kuzov komponentlərinə zərər vurmamaq üçün diqqətli olun. 2. Traversi quraşdırın (B). Sıxıcı tork: 140-170Nm (14-17kgf.m, 101.3-123lb-ft) 3. Ötürücünün yuxarı bərkidici boltlarını (A) və starter motorunun bərkidici boltlarını (B) quraşdırın. Sıxıcı tork: A: 43-55Nm (4.3-5.5kgf.m, 31.1-39.8lb-ft) B: 50-65Nm (5.0-6.5kgf.m,36.2-47 lb-ft) | Şəkil 05-22: Domkratı yavaş-yavaş salaraq, ötürmə qutusunu çıxarın Şəkil 05-23: 1.Ötürücü domkratından istifadə edərək ötürücünü (A) quraşdırın Şəkil 05-24: Traversi quraşdırın (B) Şəkil 05-25: Ötürücünün yuxarı bərkidici boltlarını (A) quraşdırın Şəkil 05-26: Ötürücünün yuxarı bərkidici boltlarını (A) və starter motorunun bərkidici boltlarını (B) quraşdırın