Şassi

Təftiş 1. Dişli reyka (1) Dişli reykanın dişinin səthində zədə və ya yeyilmə olub-olmadığını yoxlayın. (2) Yağ kipkəcinin kontakt səthində zədə və ya yeyilmə olub-olmadığını yoxlayın. (3) Dişli reykanın əyilməsini və ya burulmasını yoxlayın. (4) Yağ kipkəcinin halqasında zədə və ya yeyilmə olub-olmadığını yoxlayın. (5) Yağ kipkəcində zədə və ya yeyilmə olubolmadığını yoxlayın. | Şəkil 10-20: Dişli reykanın təftişi
2. Dişli çarxlı klapan (1) Dişli çarxın dişinin səthində zədə və ya yeyilmə olub-olmadığını yoxlayın. (2) Yağ kipkəcinin səthinin zədələnib-zədələnmədiyini yoxlayın. (3) Kipkəc halqasında zədə və ya yeyilmə olub-olmadığını yoxlayın. (4) Yağ kipkəcində zədə və ya yeyilmə olubolmadığını yoxlayın. | Şəkil 10-21: Dişli çarxlı klapanın təftişi
3. Diyircəkli yastıq (1) Diyircəkli yastığın fırlanması zamanı ilişmə və ya qeyri-normal səs-küyü yoxlayın. (2) Həddən artıq araboşluğu yoxlayın. (3) İynəli diyircəkli yastığın diyircəklərinin olub-olmadığını yoxlayın. 4. Digərləri (1) Ötürmə qutusu karterinin silindr dəliyinin zədələnib-zədələnmədiyini yoxlayın. (2) Qoruyucu manjetdə zədə, çat və ya köhnəlmə olub-olmadığını yoxlayın. |

Təkrar yığılma sökülmənin əksinə yerinə yetirilir