Şassi

Mənbə: M Company məlumatları
Şəkil 07-12: Təkərin tarazlıq sayğacının əməliyyatı

6. | Ölçmənin başa çatdığını ölçmə alətinin siqnalı ilə təsdiqləyin.
7. | Daxili/xarici mövqeni və ekranda göstərilən çəkini yoxlayın. Ekran çəkinin mövqeyini INNER/ OUTER (DAXİLİ/XARİCİ) bölməsində göstərir və çəkini qeyd edir.

Mənbə: M Company məlumatları
Şəkil 07-13: Çəkinin mövqeyinin və növünün müəyyən edilməsi

8. | Alətin ədədi göstəricisinə uyğun gələn çəkini hazırlayın və siqnalın hansı anda meydana gəldiyini müəyyən etmək üçün təkəri əllə fırladın.

Mənbə: M Company məlumatları
Şəkil 07-14: Çəkinin qoşulması

9. | Xəbərdarlıq siqnalı meydana gəldikdə təkəri dayandırın və çəkini təkərin yuxarı sağ hissəsindəki daxili/xarici hissəyə birləşdirin. Bu zaman çəkinin dairəvi birləşmə hissəsi xüsusi alətlə döyəclənir.