Kuzovun təmiri

Təcrübə mərhələləri
1. Havanı izolyasiya edən lentin quraşdırılması
Mənbə: Hyundai Kia Motors (201) K5 G2.0 DOHC Kuzov üçün istismar təlimatları (daxili və xarici).
İstismar təlimatları. Kuzovun (daxili və xarici) örtüyü. Qabaq qapı.
Şəkil 07-1: Qapının yan tərəfinin hava izolyasiyası
1. Qapının yan tərəfinin hava izolyasiyasını yerinə yetirin.
(1) Nəzarət qurğusunun bərkidici boltunu boşaldın.
(2) Sıxıcı qurğunu sökün və qabaq qapının yan tərəfinin hava izolyasiyasını sökün (A).
(3) Quraşdırma işləri sökmə əməliyyatlarının əks ardıcıllığı ilə aparılır. İstismar təlimatlarına istinad edin.
2. Havanı izolyasiya edən materialın içindəki qabaq qapı qayışı ilə işləyin.
Havanı izolyasiya edən materialın içindəki qabaq qapı qayışımı sökün və quraşdırın (A).
Mənbə: Hyundai Kia Motors (201) K5 G2.0 DOHC istismar təlimatları.
İstismar təlimatları. Kuzovun (daxili və xarici) örtüyü. Qabaq qapı.
Şəkil 07-2: Havanı izolyasiya edən materialın içindəki qapı qayışının sökülməsi
3. Arxa qapının hissələri qabaq qapının hissələri ilə eynidir, buna görə də istismar təlimatlarına istinad edin.
4. Yük bölməsinin qapısının izolyasiya lentini quraşdırın.
(1) Yük bölməsinin qapısının havanı izolyasiya edən lentini sökün (A).
(2) Quraşdırma sökmə ardıcıllığının əksinə aparılır.