Elektrik

Avtomobilin Diaqnostik Avadanlığı | Nəqliyyat vasitəsinin təcrübi təhlükəsizlik kəməri |
Adlandırma avadanlığı | Müqavimət dayağı |
İş işıqları |  |
Avtomobilin skanneri |  |

İdarəetmə təhlükəsizliyi cihazından istifadə etməklə diaqnostika

1. | Nəqliyyat vasitəsinin diaqnostik blokunun fəaliyyətini yoxlayın və diaqnostik bloku işə salın.
2. | Diaqnostik blokun ən son versiyasının əlçatan olub-olmadığını yoxlayın və modelin və diaqnostikası aparılacaq illik modelin diaqnostik blok üçün uyğun olduğundan əmin olun. Diaqnostik prosedur aşağıdakı kimidir: Diaqnostik birləşdiricini nəqliyyat vasitəsinə (DAN) birləşdirin>Nəqliyyat vasitəsinin istehsalçısını seçin>Nəqliyyat vasitəsinin növünü seçin>Mühərrikin növünü seçin>Sistemi seçin>Nasaz kod və sensor verilənləri bölməsini seçin>Nəticəni yoxlayın>Nasaz kodu göstər bölməsini seçin>icra edin.
3. | Nəqliyyat vasitəsinin diaqnostika sisteminin əsas ekranını seçin.

Şəkil 10-1: Ətraflı diaqnostikanın əsas ekranı
4. Model, model, model, mühərrik növü bölmələrinin seçin.
Automatic fault code search – avtomobilin nasaz kodunun axtarışı
Confirm – təsdiqlə
Cancel – ləğv et
Şəkil 10-2: Ətraflı diaqnostika modelinin seçilməsi