Mühərrik

Şəkil 08-9: Yanacaq Təzyiqi üzrə Nizamlayıcı (Köhnə Növ) | Şəkil 08-10: Yanacaq Təzyiqi üzrə Nizamlayıcı (Yeni Növ)

(G) İnjektor
İnjektor solenoid klapanı olmaqla, hər bir balonun işəsalma klapanının (işəsalma kollektoru) ön hissəsindəki hər bir silindrə yanacaq püskürür. Strukturu, ventil gövdə və plunjerdən ibarət iynəli klapan olan injektor, kompüterdən gələn elektron siqnal vasitəsilə idarə olunur.
Şəkil 08-11: İnjektorun strukturu
Solenoid spiral vasitəsilə heç bir cərəyan axını olmadıqda, yanacaq püskürməsini tıxamaq üçün iynəli klapan, dartılmaya işləyən yay vasitəsilə klapan yuvasına birləşdirilir. Solenoid spiral vasitəsilə cərəyan axını yarandıqda, solenoid spiral iynəli klapanı və silindr formalı püskürmə deşiyindən püskürdülən yanacağı qaldırır.
(3) İdarəetmə sistemi
Bu, elektron idarəetmə qurğusu, idarəetmə relesi, su temperaturu üzrə verici, hava temperaturu üzrə verici qurğusu, drossel formalı verici, boş gedişin dövrlər sayı üzrə tənzimləyici, 1 nömrəli silindrin yuxarı ölü nöqtə vericisi, çarx qolunun dönmə bucağı sensorundan ibarətdir. Sözügedən verici qurğu sorulan havanın miqdarını, drossel qapağının yerləşmə vəziyyətini, qazların buraxılmasında oksigenin miqdarını, soyuducu temperatura və s. xüsusiyyətə malik olan drossel qurğusunun sürətlənmə / yavaşıma vəziyyətini aşkara çıxarır və bu informasiyanı elektron idarəetmə qurğusuna ötürür. Buna əsaslanaraq, elektron idarəetmə qurğusu, püskürdülən yanacağın miqdarını və alovlanma müddətini müəyyənləşdirir.