AVTOMOBİL

6. | Boya qarışdıran çubuqdan istifadə etməklə əsas və bərkidici maddəni yaxşıca qarışdırın. Bu zaman boya silkələyən qurğudan istifadə edə bilərsiniz.
7. | Filtr kağızından istifadə etməklə, püskürtmə tapançasındakı şəffaf boyanın üstünə çəkiləcək son boyanı qarışdırın.
8. | Şəffaf örtük boyası üçün həlledici maddənin qarışdıran növlər üçün istehsalçının təlimatlarına istinad edin və həllolma nisbətindən istifadə edərək, boyanın qatılığını tənzimləyin.

Mənbə: Yoo Chang-bae (2014). “Avtomobili boyama praktikası” səh.24.
Şəkil 05-1: Təmiz üzləmə boyası və bərkidici maddə
Mənbə: Yoo Chang-bae (2014). “Avtomobili boyama praktikası” səh.24.
Şəkil 05-2: Təmiz üzləmə və bərkidici maddənin ölçülməsi
Mənbə: Yoo Chang-bae (2014). “Avtomobili boyama praktikası” səh.24.
Şəkil 05-3: Boyanın qarışdırılması və filtrasiyası
2. Şəffaf astar boyası

1. Qarışdırma başa çatdıqdan sonra tərkibində boya olan qalıqları təmizləmək üçün püskürtmə tapançasını hazırlayın.
2. Pambıq parça hissəsindən istifadə edərək əsas örtüyün səthindən tozu və kiri təmizləyin.
3. Ümumi şəffaf örtük boyası 2-3 dəfə çəkilə bilər.
   Boya istehsalçısından asılı olaraq, yüksək keyfiyyətli və bərk növlü şəffaf örtük istehsalçının tövsiyəsinə əsasən, bir və ya iki dəfə və ya 1.5 dəfə və ya daha çox çəkilə bilər.