AVTOMOBİL

SÖKMƏ VƏ QURAŞDIRMA ÜÇÜN KOMPONENTLƏR 1. TOZ QORUYUCUSUNU SÖKÜN. 2. İSTİSMAR ÇƏRÇİVƏSİNİ VƏ LÖVBƏRİ SÖKÜN. (a) Yivli muftanı sökün və qurğuşun naqili maqnit keçirici terminalından ayırın. (b) 2 iki-tərəfli açıq boltu sökün və istismar çərçivəsini lövbərlə birlikdə dartıb çıxarın. Şəkil 03-7: O-halqasını sökün (c) O-halqasını istismar çərçivəsindən çıxarın. 3. STARTERİN GÖVDƏSİNİ, İLİŞMƏ MUFTASI KONSTRUKSİYASINI VƏ ÖTÜRMƏ ÇARXINI SÖKÜN. (a) 2 vinti sökün. (b) Aşağıdakı hissələri maqnit keçiricidən sökün: (1) Starterin gövdəsi və konstruksiyası (2) Qaytaran yay (3) Dişli çarxın oymağı (4) Daşıyıcı 4. POLAD ŞARI SÖKÜN. Maqnit şiftdən istifadə edərək, polad şarı ilişmə muftasının val boşluğundan çıxarın. 5. FIRÇA TUTUCUNU SÖKÜN. (a) 2 vinti, 2 O-halqasını və karkası istismar çərçivəsindən sökün. (b) O-halqasını istismar çərçivəsindən çıxarın. (c) Vintaçandan istifadə edərək, yayı tutun və fırçanı fırça tutucudan ayırın. 4 fırçanı ayırın və fırça tutucun sökün. 6. LÖVBƏRİ İSTİSMAR ÇƏRÇİVƏSİNDƏN SÖKÜN | Şəkil 03-7: O-halqasını sökün Şəkil 03-8: Starterin gövdəsi və ilişmə muftasının konstruksiyası Şəkil 03-9: Polad şarın sökülməsi Şəkil 03-10: Karkasın sökülməsi Şəkil 03-11: Fırça tutucunun sökülməsi