Nəqliyyat vasitəsinin boyanması

3. Hündürlüyü ölçmə qaydası Avtomobilin ön, arxa və ya yan tərəflərini proyeksiya etməklə nəqliyyat vasitəsinin mərkəzi xəttinə perpendikulyar istiqamətdəki maksimum məsafəni ölçün. | Şəkil VI, 01-3: Hündürlüyü ölçmə
4. Təkərin ölçümü Ön ox mərkəzindən arxa ox mərkəzinə qədər olan məsafəni ölçün. | Şəkil VI, 01-4: Təkər bazasının ölçülməsi
5. Arxa təkər radiusunun ölçülməsi Sol koleya mərkəzindən sağ koleya mərkəzinə qədər olan məsafəni ölçün. | Şəkil VI, 01-5: Ön təkər diyirlənməsinin ölçülməsi Şəkil VI, 01-6: Arxa təkər radiusunun ölçülməsi
6. Yüksək çəkiyə dözümlüyün ölçülməsi
(1) | Nəqliyyat vasitəsinə insan və yük yükləmədən yanacaq, soyuducu su, sürtgü yağı və s. ilə təchiz edilmiş, eləcə də əməliyyat üçün zəruri olan əsas avadanlıqlarla (ehtiyat şinlər, ehtiyat hissələri və alətlər) təchiz olunmuş avtomobil hazırlayın.
| Şəkil VI, 01-7: Təkər və tarazlıq qatının quraşdırılması diaqramı