AVTOMOBIL

(A) Yanacaq Təzyiqi üzrə Tənzimləyici (FPR)
Yanacaq təzyiqi üzrə tənzimləyici yük artdığı zaman təzyiqin qalxması üçün konstruksiya edilir. Yanacaq, 5 mil təzyiqində yüksək təzyiqli yanacaq nasosuna təmin edilir. Klapanın təzyiqi tənzimləməsindən sonra dəqiqədə boş gedişin dövrlər sayı, təxminən 30 mil səviyyəsində idarə olunur və maksimum təzyiq 150 mildir. Uğursuzluq halında aşağı təzyiqli yanacaq təzyiqi 5 mil səviyyəsində təmin olunur.
(2) Yanacaq Zolağı və İnjektor
(A) Ümumi baxış
(Şəkil 09-3) Yanacaq zolaqları və injektorları
Çox nöqtəli injektordan fərqli olan və yanacağı işəsalma kollektoruna püskürdən bu injektor, yüksək təzyiqli yanacaq nasosundan yanma kamerasına yanacağı birbaşa təmin etmək funksiyasına malikdir. Yanacağın birbaşa yanma kamerasına püskürdülməsi hava axının temperaturunu aşağı salır və intensivliyi artırır (aralıq soyuducu təsir), eləcə də inhalyasiya prosesi ərzində tutumu artırır. İnjektor EİB vasitəsilə aktivləşdirilərkən spiral maqnitləşir bununla bərabər, iynəli klapan və kürəvi ucluq qaldırılarkən yanacaq püskürdülür.
(3) Zolaq Təzyiqi üzrə Verici (ZTV)
(A) Ümumi baxış
Zolaq təzyiqi üzrə verici (ZTV) təchizat borusu üzərinə quraşdırılır, bununla bərabər, təchizat borusunun yanacaq təzyiqini ölçmək məqsədilə yarıkeçirici qurğudan istifadə edir və bunu gərginlik qiyməti kimi EM-ə ötürür. Bu gərginlik siqnalından istifadə etməklə, EM, püskürdülən yanacağın miqdarını və püskürdülmə müddətini idarə edə bilir, əgər hədəf yanacaq təzyiqi aktual yanacaq təzyiqindən fərqlənirsə, yanacaq təzyiqi üzrə idarəetmə klapanı həmin yanacaq təzyiqini tənzimləmək üçün istifadə oluna bilər.
Birbaşa benzin püskürmə (BBP) prosesinin yoxlanışı
1. Yanacaq Nasosu
(1) Yanacaq təzyiqinin sınaq yoxlanışı
(A) Yanacaq kəmərindəki qalıq təzyiqin aradan qaldırılması
(B) Yanacaq manometrinin quraşdırılması
1) Aşağı təzyiqli yanacaq təmin edən borunu, yüksək təzyiqli yanacaq nasosunun aşağı təzyiqli yanacaq deşiyindən ayırın.
2) Yanacaq təzyiqini ölçən xüsusi aləti, aşağı təzyiqli yanacaq təmin edən boru ilə yüksək təzyiqli yanacaq nasosunun aşağı təzyiqli yanacaq dəliyi arasında quraşdırın.