Şassi

Təftiş sahəsi | Təftiş sahəsinin statusu | Ölçülər
Qoruyucu manjetin zədələnmiş vəziyyəti |  |
Aparan valın yağlanma vəziyyəti |  |

Aparan valın dəyişdirilməsinin nümunəsi
Aşağıdakı izahatlar nəqliyyat vasitələrinin spesifik növlərinə əsaslanır. İş metodunun nəqliyyat vasitəsinin növünə uyğun olaraq fərqlənməsi üçün işləyən zaman nəqliyyat vasitəsi üzrə texniki xidmət təlimatlarına istinad edin.

Çıxarılma 1. Nəqliyyat vasitəsini qaldırın və yığma təkər və şini çıxarın. Top qaykasını dartma momenti: 9-11 kgf.m |

Ehtiyat tədbiri
- Yığma təkəri və şini çıxararkən ehtiyatlı olun ki, top boltları zədələnməsin.

2. Şplinti (A) çıxarın və qaykanı (B) çıxarın. Taclı qaykanın dartma momenti: 20-28 kgf.m |
3. Yığma kürəvi birləşmənin dayandırıcı boltunu (A) çarx topundan çıxarın. Yığma kürəvi birləşmənin bərkidici boltunu dartma momenti: 10-12 kgf.m |
4. Plastik çəkic və ya buna oxşar alətdən istifadə etməklə aparan valı (A) topdan (B) çıxarın. |