Şassi

3. | Ötürülmə qutusunun korpusunda aralıq valın diyircəkli yastıq həlqəsinin oturacağı və korpusun bərkidici səthi arasındakı dərinliyi (A) ölçün.
| Şəkil 03-3: LMAC110C
4. | Aralıq valı və konusvari diyircəkli yastığın xarici həlqəsini müvəqqəti quraşdırın. Keçid detalının bərkidici səthi və diyircəkli yastıq həlqəsinin (aralıq valın üzərində yerləşir) yuxarı səthi arasındakı hündürlüyü (B) ölçün. Ölçü nəticəsi: A-B Ox araboşluğu: 0.02-0.12mm (0.0008- 0.0047 in) Ox araboşluğunu nəzərə alaraq ölçü nəticəsinə bərabər olan araqatı seçin.
5. | Xarici həlqəni və seçilmiş araqatı keçid detalında aralıq valın konusvari diyircəkli yastıq oturacağına quraşdırın.
| Şəkil 03-4: LMAC110D Şəkil 03-5: LMAC110E
6. | Seçilmiş araqatı əsas valın diyircəkli yastıq oturacağına quraşdırın.
| Şəkil 03-6: LMAC110F
7. | İki istiqamətverici ştifti keçid detalının bərkidici səthinin yuvalarına quraşdırın.
| Şəkil 03-7: LMAC110G