Elektrik

2. Duman fənərinin quraşdırılması
(1) Duman fənərinin lampasını bərkidin.
(2) Duman fənəri konnektorunu quraşdırın.
(3) Ön tərəfin qapağını quraşdırın.
Fənərlərin dəyişdirilməsi
1. Fənərlərin sökülməsi.
(1) Batareyanın (-) terminalını sökün.
(2) İki fənərin quraşdırma boltlarını boşaldın, konnektoru sökün və lampanın konstruksiyasını sökün (A).
Şəkil 04-3: Fənər lampasının konstruksiyasının sökülməsi

(3) Bərkidici qısqacın zədələnməsinə yol verməyin (A). | Şəkil 04-4: Fənər lampasının konstruksiyasının sökülməsi
(4) Lampanın qapağını çıxarın. | Şəkil EL04-5: Lampanın qapağının çıxarılması
(5) Fiksasiya edici yayı sökdükdən sonra, lampanı sökün. | Şəkil 04-6: Fənərin lampasının sökülməsi