Nəqliyyat vasitəsinin boyanması

(12) | Qoruyucu örtük təbəqəsi yaxşıca dartılmalıdır ki, örtük çəkiləcək hissədə hava qatı meydana gəlməsin.
(13) | Qoruyucu örtük lenti ilə işi başa çatdırın və lenti qatlamamağa fikir verin.
| Şəkil 04-3: Kənar lövhənin boyanması zamanı qoruyucu örtük çəkilməsi
2. | Kapot lövhəsinə qoruyucu örtüyün çəkilməsi işi
(1) | Kapotun, yanacaq çəninin boğazlığının, qanadın və külək şüşəsinin birləşdiyi nöqtəyə qoruyucu örtük çəkin.
(2) | Kapot və qanad arasındakı boşluğu süngər köpüyündən hazırlanmış örtük lenti ilə örtün.
(3) | Kapotdakı yuma dəliyini qoruyucunu və külək şüşəsi hissəsini qoruyucu örtük lenti ilə örtün.
(4) | Kapot daxilindəki hermetik lenti qoruyucu örtüklə örtün.
| Şəkil 04-4: Kapotun qoruyucu örtüyünün daxilindəki xəttə basmaq
(5) | Bamperin bəndlərinə qoruyucu örtük çəkin.
(6) | Qanad hissəsinə qoruyucu örtük çəkin.
(7) | Qoruyucu örtük kağızının titrəmədiyindən əmin olun.
(8) | Qoruyucu örtük lentinin lövhənin daxili hissəsindən xarici səthinə yapışdırın və qoruyucu örtük kağızını lentlə yapışdırın.
| Şəkil 04-5: Kapot lövhəsinin daxili səthinə çəkilmiş qoruyucu örtük