Mühərrik

Yüksək təzyiqli yanacaq nasosunun dəyişdirilməsi 1. Yüksək təzyiqli nasosu çıxarın. (1) Hava təmizləyəni çıxarın (“EM” qrupuna baxın). (2) İnjektor və ümumi magistrala birləşdirilmiş qayıdış şlanqını çıxarın (A, B). | Şəkil 12-9: Yüksək Təzyiqli Nasosun çıxarılması
(3) Yanacaq təchiz etmə boru cəld-birləşdiricisini (s) və qayıdış boru cəld-birləşdiricisini (s) çıxarın. | Şəkil 12-10: Yanacaq təchiz etmə xətti
(4) Yanacaq təzyiq idarəetmə klapanını və yanacaq temperatur sensorunu çıxarın. | Şəkil 12-11: Yanacaq təzyiqinin idarəetmə klapanı və yanacaq temperatur sensoru
(5) Yüksək təzyiqli borunu yüksək təzyiqli nasosdan və ümumi magistrala birləşdirilmiş yüksək təzyiqli borunu çıxarın. | Şəkil 12-12: Yüksək təzyiqli borunun çıxarılması
(6) Bərkitmə boltlarını buraraq açın və yüksək təzyiqli nasosu çıxarın. | Şəkil 12-13: Yüksək təzyiqli nasos