Şassi

6. Aparıcı valları (A,B) ötürmə mexanizminə birləşdirin. | Şəkil 03-46: Aparıcı valları (A) ötürmə mexanizminə birləşdirin Şəkil 03-47: Aparıcı valları (B) ötürmə mexanizminə birləşdirin
7. Alt çərçivəni (A) domkrat və xüsusi alətlə (09624-38000) dəstəkləməklə, quraşdırma boltlarını bərkidin (Tənzimləyicinin SS qrupundakı quraşdırma qeydlərinə istinad edin). Burucu moment: 140-160Nm (14-16kgf.m, 101-118lb-ft) 8. Səsbatıranın asılqan rezinini (A) quraşdırın (A). | Şəkil 03-48: Alt çərçivənin dəstəklənməsi (A) Şəkil 03-49: Səsbatıranın asılqan rezinini (A) quraşdırın.
9. Diyirlənən dayandırıcı qurğunun quraşdırma boltlarını (A, B) bərkidin. Burucu moment: 50-65Nm (5-6.5kgf.m, 36.2-47.0lb-ft) | Şəkil 03-50: Diyirlənən dayandırıcı qurğunun quraşdırma boltlarını bərkidin (A) Şəkil 03-51: Diyirlənən dayandırıcı qurğunun quraşdırma boltlarını bərkidin (B)