AVTOMOBIL

Təcrübə mərhələləri

1. Ümumi magistral mübadiləsi (1) Magistral təzyiq sensor birləşdiricisini (və magistral təzyiq tənzimləyicisinin klapan birləşdiricisini) çıxarın. | Şəkil 12-1: Ümumi magistralın çıxarılması
(2) İnjektora və ümumi magistrala birləşdirilmiş yüksək təzyiqli borunu (q) çıxarın. (3) Ümumi magistrala birləşdirilmiş yüksək təzyiqli yanacaq nasosunu və yüksək təzyiqli borunu (D) çıxarın. (4) İki boltu (mayeni axıdın və umumi magistralı (F)) çıxarın. | Şəkil 12-2: Ümumi magistral

2. Ümumi magistralın quraşdırılması
Ümumi magistralı çıxarılmanın əksi istiqamətində quraşdırın.
(1) Ümumi magistralın quraşdırılması zamanı ehtiyat tədbirləri
Yüksək təzyiqli borunun quraşdırılması zamanı injektoru, flans qaykasını yüksək təzyiqli boru tərəfdən və ümumi magistral tərəfdən xüsusi alət istifadə etməklə verilmiş fırlanma momenti ilə quraşdırın. (Cədvəl 2-1)
Cədvəl 2-1: Ümumi magistralın quraşdırılması

Hissə | Ölçü | Xüsusi alətin №-si.
Flans Qaykası (İnjektor Tərəf) | 14mm | 09314 - 27110
Flans Qaykası (Yüksək təzyiqli nasos tərəf)
Flans Qaykası (Ümumi magistral tərəf) | 17mm | 39314 - 27120

(2) Ümumi magistral quraşdırılarkən verilmiş fırlanma momenti
Sorğunun icrası
• (A) Ümumi magistral quraşdırılma boltları: 2.0~2.7 kqq • m
• (B) Yüksək təzyiqli boru flans qaykaları (injektor və ya ümumi magistral): 2.5- dən 2.9 kqq • m-a qədər
• (C) Yüksək təzyiqli boru flans qaykaları (ümumi magistral yüksək təzyiqli nasos): 2.5-dən 2.9 kqq• m-a qədər