Şassi

1) Ayırma hissəni ilə şinin arasında ling yerləşdirin və təkəri fırladın.
Mənbə: M Company verilənləri
Şəkil 07-24: Sökülmüş şinlər

2) | Bu zaman ling təkərə yox, sökülə bilən hissəyə yerləşdirilməlidir. Dəstək və ayrılma hissələri düzgün yerləşdirilibsə, şinin yarısı təkərin üstündən sökülməlidir.

Mənbə: M Company verilənləri
Şəkil 07-25: Aşağı hissədən şinin sökülməsi
3) Nəticədə, şinin aşağı hissəsi ilə eyni əməliyyat yerinə yetirilir.
(4) Sökülmüş şinlərin çıxarılması.
Mənbə: M Company verilənləri
Şəkil 07-26: Şinin tam şəkildə sökülməsi