AVTOMOBIL

(2) Püskürmə borusunun montajı (A) Püskürmə borusunu, çıxarılma üsulunun əks qaydasında montaj edin. | Şəkil 10-2: Püskürmə borusunun təchiz gövdəsinin sökülməsi

Tətbiq növü
• Püskürmə borusu püskürmə nasosunun buraxma borusu ilə birləşdirilən yüksək təzyiqli kəmərdir. Püskürmə borusu yanacaq püskürməsinin gecikməsini azaltmaq üçün mümkün qədər qısa olmalıdır. Püskürmə borusu poladdan hazırlanır və quraşdırılmış ştuser, yüksək təzyiqli yanacaq sızmasının qarşısını almaq üçün möhkəm şəkildə qoşulmalıdır.

2. Püskürdücü ucluğu dəyişdirmək (1) Püskürdücü forsunka gövdəsini püskürmə borusundan çıxarın. | Şəkil 10-3: Yanacaq qaytarma borusunu bərkidən qaykanın çıxarılması
(2) Əks borunu püskürdücü forsunka gövdəsindən ayırın. (3) Ağzıaçıq qayka açarından istifadə etməklə püskürdücü forsunka gövdəsini forsunka gövdə qapağından ayırın. | Şəkil 10-4: Püskürdücü ucluğun çıxarılması

Tətbiq növü
• Yanacaq qaytarma borusunu bərkitmədən qaykanı söküb açın və bununla da həmin borunu bərkitdiyinizdən əmin olun və onu boşaldın.