AVTOMOBİL

ƏLLƏ İDARƏ OLUNAN ÖTÜRMƏ SİSTEMİ EDBADC35 1. Ötürmələr qurğusunu mühərrik qurğusuna yerləşdirdikdən sonra ötürmələr mexanizminin aşağı quraşdırma boltlarını (A-3ea, B-2ea) bərkidin. | Şəkil 03-41: Ötürmələr mexanizminin aşağı quraşdırma boltlarını bərkidin
Burucu moment: [A] 30-42Nm (3.0-4.2kgf.m, 21.7-30.4lb-ft) [B] 43-55Nm (4.3-5.5kgf.m, 31.1-39.8lb-ft) 2. Ötürmələr mexanizminin blokunu quraşdırın (A). | Şəkil 03-42: Ötürmələr mexanizminin blokunu quraşdırın (A)
3. İlişmə muftasının işə düşməsinin silindr qurğusunu quraşdırın (A). | Şəkil 03-43: İlişmə muftasının işə düşməsinin silindr qurğusunu quraşdırın (A)
4. Aralıq halqavari soyuducu blokun şlanqını quraşdırın (A). | Şəkil 03-44: Aralıq halqavari soyuducu blokun şlanqını quraşdırın (A)
5. Yağ qutusunun qoruyucu örtüyünü quraşdırın (A). | Şəkil 03-45:Yağ qutusunun qoruyucu örtüyünü quraşdırın (A)