Kuzovun təmiri

(3) | Qabaq sağ tərəfin zədələnməsi nəticəsində meydana gəlmiş kapot panelinin deformasiyasından, ön qabaq panelin deformasiya formasından və əlaqədar hissələrin qırılma formasından asılı olaraq, işlərin əhatə dairəsinə qabaq sağ təkərin tağının dəyişdirilməsi, qabaq qanad panelinin dəyişdirilməsi, qabaq bamperin dəyişdirilməsi və mühərrik və şassi hissələrinin sökülməsi aid ola bilər.
| Şəkil 01-40: Qabaq hissənin iş sahəsinin müəyyən edilməsi
2. | Hissələrin təmir edilməsi və ya dəyişdirilməsinin müəyyən edilməsi
Hansı hissələrin təmir edilməli və hansı hissələrin dəyişdirilməli olduğunu müəyən etmək çətin deyil. Əgər zədələnmiş hissələri əvvəlki vəziyyətinə qaytarmaq mümkündürsə, təmir edilməlidirlər. Əgər təmir mümkün deyilsə və ya hissələr sınmışsa, dəyişdirilməlidirlər.
(1) | Qabaq bamper və qabaq sipərləyici şit paneli cızıla və ya kiçik deformasiyaya uğraya bilər. Bunu sadə gözlə görmək çətin olmadığı üçün, hissələri dəyişdirməyin və təmir edin.
(2) | Strukturun deformasiyası deyil, sadə panelin kiçik deformasiyası halında dəyişdirməyi deyil, təmir etməyi seçin.
| Şəkil 01-41: Kiçik deformasiya və ya cızılma halında Şəkil 01-42: Panelin kiçik deformasiyası
(3) | Təmir etmək mümkündürsə, lakin təmirdən sonra təkrar təmir etmək çətin olacaqsa, hissəni dəyişdirin.
| Şəkil 01-43: Təmir işi mümkün olmadıqda