AVTOMOBİL

3. | Supportun kronşteynində qəlib araqatını (A), qəlib saxlayıcısını (B) və yığma qəlibi (C) çıxarın.
| Şəkil 14-3: Qəlib araqatı (A), qəlib saxlayıcısı (B) və yığma qəlib (C)
Quraşdırma Qəlib saxlayıcılarının (A) supportun kronşteyninin üzərinə quraşdırın. Qəlib araqatlarında (A) kənar materialı və qəliblərin arxa hissəsini (B) yoxlayın. Çirklənmiş əyləc diskləri və ya qəlibləri dayanma qabiliyyətini azaldır. Disklər və qəliblərin yağını saxlayın. Əyləc qəliblərini (B) və qəlib araqatlarını (A) düzgün şəkildə quraşdırın. Daxildə yeyilmə indikatoru (C) ilə qəlibi quraşdırın. Qəliblərdən təkrar istifadə etdiyiniz təqdirdə, tormozlama səmərəliliyinin ani itkisinin qarşısını almaq üçün həmişə əyləc qəliblərini əsas vəziyyətlərində təkrar quraşdırın. Porşeni itələyin ki, (A) support qəliblərin üzərinə otursun. Porşen örtüyünü elə vəziyyətdə quraşdırın ki, supportu aşağı çevirən zaman zədələnməsin. | Şəkil 14-3: Qəlib araqatı (A), qəlib saxlayıcısı (B) və yığma qəlib (C) Şəkil 14-4: Qəlib saxlayıcıları (A) Şəkil 14-5: Qəlib araqatları (A) və qəliblərin arxa hissəsi (B) Şəkil 14-6: Porşen (A) və istiqamətverici ştok boltu (B)