Mühərrik

Cədvəl 1-4: Yanacaq sisteminin və yanacaq nasosunun fəaliyyətinin yoxlanması

Punkt | Yoxlanış siyahısı | Yoxlanış mövqeyi |  | Texniki təmir və fəaliyyət
Yoxlanış qaydası | Rəy
Vizual şəkildə yoxlanış | Yanacaq sistemi | İşləmə qaydası | Yaxşı Pis |

Yanacaq sistemində benzinin yoxlanışı
1. Yanacaq nasosunun yoxlanışı
(1) Yanacaq nasosunun işlək vəziyyətdə çıxardığı səsi yoxlamaq
(A) Alışdırma komutatorunu söndürün və yanacaq nasosu birləşdiricisini ayırın.
(B) Yanacaq nasosunun səsi eşidildikdə birbaşa yanacaq nasosunun intiqal birləşdiricisinə bağlanan batareya gərginliyini yoxlayın.
(C) Yanacaq nasosu çənin içində olduqda, onu işlək vəziyyətdəki səsini eşitmək çətinləşir, odur ki, yanacaq çəninin qapağını (yanacaq doldurucu boru qapağı) açın və doldurucu rezervuar vasitəsilə işlək vəziyyətdəki səsini duyun.
(D) Hiss olunan yanacaq təzyiqini yoxlamaq üçün yanacaq verici şlanqın yüksək təzyiqini idarə edin.
Tətbiq növü
< Yanacaq nasosunun zədələnməsi halı >
• Boş gediş rejimində fəaliyyət dayanır.
• Maşını idarə edərkən, sürətlənmə gücü düşür, dartınma hərəkəti baş verir və ya fəaliyyət dayanır.
• Yanacaq nasosunun çıxardığı səs-küy olduqca yüksəlir.
• İşəsalma fəaliyyəti zəifləyir və ya dayanır.
(2) Yanacaq təzyiqini yoxlamaq.
(A) Yanacaq nasosunun elektrik naqili birləşdiricisini yanacaq çəni hissəsindən çıxardın.
(B) Yanacaq borusundakı yanacağı işə salın və buraxın, sonra isə mühərrik dayanana qədər gözləyin. Alışdırma hissəsi bağlı olduqda alovlanma komutatoru söndürülür.
(C) Batareyanı (-) kabel sonluqlu muftadan ayırın.
(D) Yanacaq nasosunun elektrik naqili konnektorunu birləşdirin.
(E) Yanacaq filtri və ya təchiz etmə borusu üzərində yanacaq manometri quraşdırın. Bu zaman, yanacaq sistemindəki qalıq təzyiqin səbəb olduğu yanacaq tozlandırılmasının qarşısını almaq üçün şlanq birləşdirici hissə parça ilə örtülür.

(Şəkil 08-13) Yanacaq manometrinin quraşdırılması (işəsalma kollektoru) | (Şəkil 08-14) Yanacaq manometri