Kuzovun təmiri

(24) | Panelin bərpa işləri zamanı panelin qabarmış hissəsi güc tətbiq etməklə döyəclənsə, panel dartına və eyni zamanda, burula bilər, buna görə də qabarmış hissə sancaq qaynağı ilə kiçildilməlidir.
| Şəkil 05-24: Kiçiltmə işləri
(25) | Kiçiltmə əməliyyatı aparılarkən, panel su ilə soyudulur ki, istiliyin təsiri ilə panelin dartılmış hissəsi soyusun və kiçilmə meydana gəlsin, beləliklə, panelin qabarmış hissəsi əvvəlki vəziyyətinə qayıtsın.
| Şəkil 05-25: Su ilə soyutma
(26) | Paneli kiçiltmə əməliyyat başa çatdıqda, panelin bərpa vəziyyətini yoxlamaq üçün kuzovun kiçilmiş hissələri və panelin ümumi səthi cilalanır.
| Şəkil 05-26: Fasonlu əyə ilə iş
(27) | Fasonlu əyə ilə aparılan panelin bərpa işləri başa çatdıqda, növbəti mərhələyə keçməzdən əvvəl panelin səthləri orbital cilalayıcı ilə cilalana bilər.
| Şəkil 05-27: Cilalama əməliyyatı
| Şəkil 05-28: Bərpa işlərinin başa çatması