Mühərrik

Təcrübə mərhələləri:
■ YANACAQ NASOSUNU DƏYİŞDİRİN.

ÇIXARILMASI 1. Gövdədəki xidmət qapağını (A) çıxarın. | Şəkil 05-1: Xidmət qapağı (A)
2. Yanacaq Nasos Birləşdiricisinin (A) və qayıdış şlanqının (B) ayrılması (B). | Şəkil 05-2: Yanacaq Nasos Birləşdiricisi (A) və geri qayıtma şlanqı (B)
3. Sorma Borusu Cəld-Birləşdiricisini (A), Yanacaq Vermə Cəld-Birləşdiricisini (B) və yekunlayıcı Birləşdiricisini (C) ayırın. | Şəkil 05-3: Cəld-birləşdirici (A),(B) və yekunlayıcı birləşdirici (C)
4. Yanacaq nasosunun bərkidilmə boltlarını (D) açmaq və yanacaq nasosunun quraşdırılmasını çıxarmaq. | Şəkil 05-4: Yanacaq nasosunun bərkidilmə boltları (D)

QURAŞDIRILMA
1. Yanacaq Nasosunun quraşdırılmasını “ÇIXARILMA” proseduruna əks olan ardıcıllıqla quraşdırın.
Sıxılma Momenti
2.0 ~ 2.9 N·m (0.2 ~ 0.3 kq·m, 1.4 ~ 2.2 fq·ft)