Mühərrik

| Şəkil 06-14: Dəyişən qəbulun motor açma siqnal forması
5. Drossel gövdəsinin dəyişdirilməsi, təmiri, yoxlanılması 1. Drossel gövdəsinin texniki istismar kitabçası vasitəsilə dəyişdirilməsi, təmiri, yoxlanılması (1) Drossel gövdəsini texniki istismar kitabçasına müraciət etməklə sökülmə ardıcıllığı ilə sökün, dəyişin və təmir edin və drossel gövdəsini texniki istismar kitabçasında tələb olunduğu kimi yığın və yoxlayın. 2. Drossel gövdəsinin vəziyyət sensorunun (DQVS) yoxlanılması (1) Diaqnoz qurğusunu (MÖB) DLC birləşdiricisinə birləşdirin, uyğun modeli və sonra mühərrik sistemini seçin. (2) Özünü diaqnoz funksiyasını istifadə etməklə nöqsanı təsdiqləyin. (3) Sensor məlumatlarını yoxlayın və həqiqi əməliyyatı təsdiq edin. |
3. Drossel gövdəsinin yoxlanılması (1) Drossel gövdəsinin klapanını yoxlayın. | Şəkil 06-15: Drossel gövdəsinin vəziyyət sensorunun siqnal formasının yoxlanılması