AVTOMOBİL

(K) | Başa düşmək lazımdır ki, yük yerinin qapısı deformasiya nəticəsində qabağa doğru itələnib və yük yerinin qapısı arxa yan panel sahəsinə ilişib.
| Şəkil 01-22: Ətalət nəticəsində zədələnmənin aşkar edilməsi
4. | Əl toxunuşu nəticəsində meydana gəlmiş zədənin dərəcəsini müəyyən edin. Əl toxunuşu ilə zədənin dərəcəsini müəyyən edin.
(1) | Xarici içlik panelində meydana gəlmiş deformasiyanın ölçüsü və dərinliyi və bütün paneldə meydana gəlmiş forma dəyişikliyi əl toxunuşu ilə təsdiqlənir.
| Şəkil 01-23: Ən toxunuşu ilə deformasiyanın təsdiqlənməsi
(2) | Xarici içlik panelində meydana gəlmiş deformasiyanı dəqiq şəkildə müəyyən etmək üçün əl toxunuşu ilə deyil, panelin səthini müxtəlif istiqamətlərdə tərpətməklə, deformasiyaya uğramış sahəni yoxlayın.
| Şəkil 01-24: Sağ və sol tərəfin təsdiqlənməsi
(3) | Panelin deformasiyasını dəqiq şəkildə müəyyən etmək üçün əlinizin ovucu ilə bütün səthi yoxlayın və deformasiyaya uğramış hissəyə doğru hərəkət edin.
| Şəkil 01-25: Barmağınızla yoxlamayın