Nəqliyyat vasitəsinin boyanması

(10) | Köhnə qatın çıxarılması ilə təsirə məruz qalmış metal səth asanlıqla paslandığı üçün, proses növbəti mərhələyə qədər davam edir və aşağıdakı kimi səth emalı həyata keçirilir.

Cədvəl 2-4: Köhnə qatı çıxardıqdan sonrakı işlər

Bölgü | Cilalama dəzgahları ilə iş | Soyucu maddə ilə iş |
Lövhənin vəziyyəti | Əgər lövhə zədələnibsə | Əgər lövhə zədələnibsə | Əgər lövhədə zədə yoxdursa
pardaqlama | ■ P40 nömrəli abraziv kağızdan daha aşağı ölçülü kağızlarla işlədikdə, ikili hərəkətli cilamama dəzgahı və ya P60-P80 abraziv kağızları ilə diskli cilalama dəzgahından istifadə edin. | ■ P60-P80 ölçülü cilalama ikili hərəkətli cilalama dəzgahı ilə və ya cilalama yastıqçalı diskli cilalama dəzgahı ilə həyata keçirilir. | ■ İkili hərəkətli cilalama dəzgahı və ya diskli cilalama dəzgahından istifadə etməklə P240 abraziv kağızı ilə cilalama
Növbəti örtük çəkmə prosesi | Zamaska çəkilməsi | Zamaska çəkilməsi |
Pasa davamlı boya | Reaktiv astarın çəkilməsi |  |

Qiymətləndirmə testi

Qiymәtlәndirmә standart meyarları | Bәli | Xeyr | T/E
Tələbə bu modulun tapşırıqlarını yerinə yetirərkən: Cilalama alətindən istifadə etməklə köhnə qatı çıxardı? Təmizləyici maddədən istifadə etməklə köhnə qatı kənarlaşdırdı? Təmizləyici maddə ilə işləyərkən paneli üzlədi? Təhlükəsizlik avadanlıqlarını geyinib və digər təhlükəsizlik qaydalarına uyğun hərəkət etdi? İşləri yerinə yetirərkən effektiv və təhlükəsiz vəziyyətdə dayandı? Təcrübədən sonra avadanlıq və ətrafdakı qurğuları qaydaya saldı? |  |  |

*T/E (tətbiq edilmədi) - Tələbə təcrübi məşq şəraiti ilə əlaqədar olaraq təcrübə keçirə bilmədi.