AVTOMOBİL

İŞLƏNMİŞ QAZLARIN XARİC OLUNMASINA NƏZARƏT SİSTEMİ
QAZPAYLAYICININ FAZALARININ FASİLƏSİZ DƏYİŞMƏSİ
KOMPONENTLƏRİN YERLƏŞMƏSİ [2.0 DOHC] EF0A7751
TƏSVİR
Xaricetmə paylayıcı valın üzərində quraşdırılmış xaricetmə QFFD-si (Qazpaylayıcının Fazalarının Fasiləsiz Dəyişməsi) mühərrikin işləməsinin xarakteristikasını yaxşılaşdırmaqdan ötrü qəbul klapanının açılmasını və qazpaylayıcı mexanizmin bağlanmasını idarə edir.
Qəbul klapanın qazpaylayıcı mexanizmi mühərrikin rpm-nə uyğun QFFD tərəfindən optimallaşdırılmışdır.
Bu, QFFD sistemi mühərrikin sürətinin nəqliyyat vasitəsinin sürətinin bütün mərhələlərində və mühərrikin klapanın qismən örtülməsi ilə İQTD effekti tərəfindən yüklənməsi yanacaq səmərəliliyini yüksəldir və NOx tullantılarını aşağı salır.
QFFD yağ təzyiqi tərəfindən qəbul paylayıcı valın fazasını dəyişir.
Bu, qəbul qazpaylayıcı mexanizmini fasiləsiz dəyişir.