Mühərrik

(2) Drossel gövdəsinin qayıdışını yoxlayın. | Şəkil 06-16: Drossel gövdəsinin vəziyyət sensor skanerinin yoxlanılması
4. Boşuna gediş sürətinin idarəetməsinin (BGSİ) yoxlanılması (1) Diaqnoz qurğusunu (MÖB) DLC birləşdiricisinə birləşdirin, nəqliyyat vasitəsini və sonra mühərrik sistemini seçin. (2) Özünü diaqnoz funksiyasını istifadə etməklə nöqsanı təsdiqləyin. (3) Sensor məlumatlarını yoxlayın və həqiqi əməliyyatı təsdiq edin. | Şəkil 06-17: BGSİ Skanerinin Diaqnoz Sınağ
5. Boşuna gediş sürətinin idarəetməsinin (BGSİ) icbari sürmə sınağı (1) Boşuna gediş sürətinin idarəetmə klapanını yoxlayın. (2) Boşuna gediş sürətinin idarəetmə qayıdış klapanını yoxlayın. | Şəkil 06-18: BGSİ klapanının dəyərinin siqnal formasının yoxlanılması

Elektron idarə olunan drossel gövdəsinin (EDS) dəyişdirilməsi, təmiri, yoxlanılması
1. Elektron idarə olunan drossel gövdəsinin texniki istismar kitabçasına uyğun dəyişdirilməsi, təmiri, yoxlanılması
(1) Elektron İdarə Olunan Drossel Gövdəsinin (EDS) qaydalarına və verilmiş mühərrikin texniki istismar kitabçasına müraciət etməklə sökülmə ardıcıllığı ilə sökün, dəyişin və təmir edin və texniki istismar kitabçasında tələb olunduğu kimi yığın və yoxlayın.
※ Nəqliyyat vasitəsinə müvafi q texniki istismar kitabçasına müraciət etməklə, sökülmə proseduruna və iş vəziyyətinə uyğun sökün və yığın.