AVTOMOBIL

(2) İnjektorun səsinin yoxlanışı
(A) Steteskop istifadə etməklə injektorun səsini yoxlayın.
(B) Mühərrik isti olduqda onu işə salmaq çətinləşir, belə olan halda yanacaq təzyiqini və injektordan gələn sızmanı yoxlayın.
(C) Mühərriki işə saldıqda injektor çalışmasa, kompüter enerji təchizatı konturunu və ya qüsurlu torpaq dairəsini, qüsurlu idarəetmə relesini və çarx qolunun dönmə bucağı sensorunu və ya 1 nömrəli silindrin yuxarı ölü nöqtə vericisini yoxlayın.
(D) Silindrin hərəkətsiz vəziyyəti dəyişməzsə, hərəkətsiz vəziyyətdəki yanacaq püskürməsi dayandırıldıqda həmin injektorun elektrik naqilini, alışma şamını, yüksək gərginlikli kabeli, sıxılma təzyiqini və s. yoxlayın.
Cəvəl 1-8: İnjektorun səsini yoxlamaq

Punkt | İşləmə qaydası | Rəy və texniki xidmət (və ya fəaliyyət) işləri
Rəy | Texniki təmir və fəaliyyət
İnjektorun işlək vəziyyətdəki səsi |  | Yaxşı Pis |

(3) Öz-özünü diaqnostika cihazından istifadə etməklə, injektordan yanacağın püskürmə müddəti ilə bağlı məlumatları yoxlayın.
(A) DLC kabelini öz-özünü diaqnostika konnektoruna birləşdirin.
(B) Mühərriki işə sal düyməsilə nəqliyyat rabitəsinin seçimindən sonra daxil et düyməsini seçin.
(C) İstehsalçını seç → Nəqliyyat növünü seç → Spesifikasiyanı seç → İdarəetmə cihazını seç → Sensor çıxış siqnalını seçin və daha sonra “daxil et” düyməsini seçin.

Şəkil 08-17: Yanacağın püskürmə müddəti (Şitin normal tutum dəyəri) | Şəkil 08-18: Yanacağın püskürmə müddəti (Zədələnmə halında, şitin tutum dəyəri)